【참고자료】

새로운 직파재배 기술 ‘무논골점파’

무논골점파 재배기술은 초기생육이 우수하고, 잡초성 벼 발생을 방지 할 수 있으며, 특히 수량과 품질이 기계이앙과 차이가 없는 새로운 직파재배기술이다.

우리나라의 직파재배면적은 ’04년 83.3만ha를 재배하였으나, 잡초성 벼, 도복 등의 기술적인 문제와 고품질 쌀 생산 중심의 기술보급으로 재배면적이 크게 감소하여 전체 논벼재배면적의 약5% 정도가 재배되고 있다.

※ 지금까지 직파재배의 문제점

직파재배는 기계이앙에 비하여 노동력은 25.1% 생산비는 7.5%의 절감효과가 있으나(농촌진흥청, 1997) 입모확보가 어려워 생육이 불균일하고, 도복 발생이 많으며, 특히 건답직파의 경우 잡초성 벼 발생으로 체계적인 관리가 어려워 기계이앙에 비하여 품질과 수량이 떨어지는 문제점을 가지고 있었다.

□ 새로운 직파재배 - 무논골점파

무논골점파 재배기술은 무논(湛水)상태에서 5～7립의 종자가 균일하게 점파(點播)되어 입모가 안정적으로 확보되어 초기생육이 우수하고, 무논상태에서 파종을 하여 잡초성 벼 발생을 억제하고, 적당한 깊이에 파종되어 도복 발생을 방지하는 등 그 동안의 직파재배의 문제를 획기적으로 개선한 새로운 직파재배 기술이다. 또한 무논골점파 재배기술은 기계이앙과 비교하여 수량과 품질의 차이가 없는 것으로 연구되었다.

<파종시기별 수량 비교(작물원 ’07)>

□ 무논골점파 재배기술

○ 품종선택

지역 장려 고품질 품종 중 도복에 강하고 초기발아성이 우수한 직파적응 품종 선택한다.

<무논골점파 가능 품종>

조생종	중생종	중만생종
오대, 상주, 진부, 삼백, 운봉 ,상산, 삼천, 대진, 금오, 신운봉	화성, 서안, 화중, 주안, 내풍, 광안, 안중, 서진, 화안, 간척	일품, 대안, 일미, 화삼, 동안, 남평, 대산, 화남, 금남, 향남, 평안, 화랑, 동진1, 호품

○ 종자준비

보급종을 사용하는 것이 가장 좋으며, 자가채종을 할 때는 잡초성 벼 등 다른 품종이 섞이지 않도록 하고 볍씨는 탈망기를 이용하여 까락이나 이삭가지를 제거시켜 균일하게 파종되도록 한다. 종자는 소금물가리기(물 18ℓ+소금 4.5kg)를 하고, 볍씨최아기를 이용소독, 침종, 싹틔우기를 실시하다. 싹틔우기를 2일 정도 실시하면 어린 싹이 1～2㎜ 정도 자라 파종에 알맞은 상태가 된다.(물기가 손에 붙지 않을 정도로 말려서 파종)

○ 파종시기

파종시기는 재배지역에 따라 다르지만 일반적으로 무논골점파는 5월 중순경에 파종하는 것이 입모수 확보에 유리하고 제초제 처리시기도 앞당길 수 있다.

<지역별 파종적기>

지역	조생종	중생종	중만생종
중북부	5.1～5.25	5.1～5.20	5.1～5.15
중 부	5.1～5.30	5.1～5.25	5.1～5.20
남 부	5.1～6. 5	5.1～5.30	5.1～5.25

○ 본답 준비

복합비료 또는 완효성 비료를 본답에 기비처리(질소-인산-가리, 9-4.5-5.7㎏/10a)하고 파종 4일전 본답 로터리, 정지작업을 완료한다.

○ 파종기 사전 점검

파종기의 파종립수는 5～7립으로 조절하고, 오일 등을 사전에 점검한다.

<파종시기에 따른 입모상태>

정지작업 후 파종시기	종자 매몰상태	결주율(%)	입모수(개/㎡)
2일	보통	5.2	81(77)
4일	양호	3.9	85(81)
6일	양호	3.5	91(87)
8일	양호	3.5	93(89)
기계이앙	-	3.3	-

* 최아종자 파종, 기계이앙 결주율 3.3%

○ 파종

파종은 본답 정지작업 4일 후에 실시하고 적정 파종립수는 5～7립/점파한다.(10a당 종자소요량 6kg정도)

<파종작업>

○ 물 관리 및 잡초 방제

파종 후 10일간 논에 물을 대지 말고 관리하고, 잡초는 파종 10일 이후에 담수상태에서 제초제를 처리하고 잡초발생 상태에 따라 후기에 한 번 더 처리한다.

○ 본답중기 및 후기관리

본답중기 이후의 병해충, 시비, 물 관리는 중모기계이앙과 같으며, 특히 출수 후 조기에 완전물떼기 실시는 수량과 품질이 떨어지는 것으로 나타났다.