농작물 재해예방 관리기술 정보

( 제1호 / 2011. 1. 15 ~ 1. 31 )

2011. 1. 14

농촌진흥청

농촌진흥청은 최근 잦은 폭설과 지속적인 한파로 인하여 피해가 우려되고 1월 하순까지 지역에 따라 많은 눈이 내릴 것으로 예보가 있어 겨울철 농작물 재해예방을 위한 정보를 제공하오니 농작물 및 시설물 관리를 잘하여 피해가 경감될 수 있도록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

농업기상재해 예측정보
예보	□ 일조부족 ○ 겨울철 일조부족 지속시 시설하우스 광합성 부족, 온도 저하, 과습 등으로 인해 순멎이 현상 등 생육이 떨어지고, 잿빛곰팡이병, 흰가루병 등 병 발생이 증가할 수 있으며, 특히 최근 눈이 지속적으로 내린 서해안 일부지역은 평년과 비슷하거나 많은 경향이나 향후 지속적인 대설시 일조부족 피해가 우려되어 보온관리, 병해충 방제, 습도유지를 위한 환기 등 세심한 관리가 필요함
주의보	□ 대설 ○ 최근 서해안 및 동해안지역에 잦은 대설과 기록적인 폭설로 농업시설에 피해가 증가하고 있으며, 기상청 전망에 의하면 1월 하순까지 지역에 따라 많은 눈이 내릴 것으로 예상되므로 시설물 사전 점검과 노후화된 시설에 대한 안전점검 등 철저한 사전예방이 필요함 □ 한파 ○ 중부지역을 중심으로 한파특보가 장기간 지속됨에 따라 가온시설의 경우 난방기를 가동하고, 보온덮개 등을 보완하여 생육적정 온도를 유지해 주고, 무가온 시설의 경우는 보온시설 등을 보강하여 피해를 사전에 예방

	피해사전예방과 신속한 대응으로 재해를 슬기롭게 극복합시다!

일조부족

1. 시설작물(딸기, 토마토, 멜론, 오이, 수박 등)

< 기형과 발생 및 병해충 증가 >

☞ 잎, 줄기, 뿌리의 생장이 저조하고, 잎의 활력이 떨어져 생육이 부진

☞ 개화 및 수정불량, 시설하우스 내부 과습으로 인한 병해충 발생 증가

☞ 과실비대와 착색지연으로 인한 상품성 저하, 수량감소

일조부족 대비 농작물 관리요령

○ 시설 내 광환경 개선 : 인공광, 반사판 설치 등

- 인공판 시설 : 백열등, 고압나트륨 등, 메탈핼라이드등

- 하우스 내부의 북쪽면에 반사필름을 설치

○ 하우스 피복재 물방울 제거로 광투과율 증대

- 하우스내의 온도를 높이거나 환기를 하여 물방울 제거

○ 기형과 초기부터 바로 제거하여 적절한 착과 유도

○ 생육부진 포장 엽면시비, 착과제 처리 및 수정벌이나 인공수정 이용

○ 토양수분을 다소 낮게 관리하여 뿌리 활력 증진 및 지온저하 방지

○ 병 발생이 심한 경우에는 노화엽을 제거하여 병발생원을 제거

○ 시설 내가 과습시 수화제 대신 훈연제로 병해충 방제

< 생육저온한계온도 >

(단위 : ℃)

작 물	토마토	수박	참외	멜론	딸기
온 도	5	10	8	15	3

대 설

1. 농업시설물

< 폭설로 시설하우스 붕괴 >

☞ 시설하우스는 설계기준 이상의 대설시 과다 하중으로 인한 붕괴 또는 파손이 발생되며, 하우스 위에 쌓인 눈이 있는 상태에서 강풍시 설계기준 이하에서도 피해가 발생할 우려

☞ 우리나라의 비닐하우스 면적 52천ha('08년) 중 구조가 취약한 단동형이 80%이며, 폭설로 인한 피해는 시설하우스, 인삼해가림시설, 축사, 버섯재배사 등 다양하게 나타나고 있음

	대설 대비 농작물 관리요령
<시설하우스> ○ 폭설피해 우려시설은 중앙에 보강지주 설치(2.5~3m 간격 이내) ○ 하우스 지붕에 눈이 잘 미끄러져 내리도록 밴드(끈)을 팽팽하게 당겨 둠 ○ 넉가래 등을 이용 하우스 위에 쌓인 눈을 신속하게 쓸어내림 ○ 가온시설은 온풍기를 가동하거나 무가온시설은 측창 및 출입문을 닫고 왕겨 등을 연소하여 하우스 위에 쌓인 눈이 빨리 녹아내리도록 조치함 ○ 곡부에 눈이 쌓여 하우스 붕괴 우려시 즉시 피복재를 찢어 눈이 흘러내리도록 조치 <인삼해가림시설, 버섯재배사 및 방조망 시설> ○ 인삼해가림시설 피복재는 미리 걷어두어 피해를 방지하고 녹은 눈이 잘 흘러내리도록 배수로를 정비 ○ 간이버섯재배사 차광망이나 보은덮개 위에 비닐을 한겹 씌워 눈이 최대한 잘 흘러내리도록 관리 ○ 방조망이 설치된 과수원에서는 방조망을 사전에 걷어냄 <축사시설> ○ 차광망을 씌워 놓은 간이육계사는 비닐을 씌워 적설하중을 줄이고, 폭설시 적극적인 제설작업을 실시 ○ 노후 축사의 경우 별도의 보강지주(버팀목)을 설치하여 붕괴예방

<보강지주 설치>	<인삼시설 차광망 제거>	<차광망 위에 비닐을 씌움>

2. 시설작물(부추, 시금치, 과채류 등)

<하우스 붕괴로 시설작물 피해>

☞ 시설하우스 설계기준 이상의 폭설로 하우스 붕괴 또는 파손시 시설작물 저온피해가 발생할 수 있으며, 생육적온 이하의 저온 경과시 생육부진과 시설하우스 내부 과습으로 인한 병 발생 및 습해 우려

	대설 대비 농작물 관리요령
○ 폭설 피해시 조속한 복구로 동해나 저온피해 방지 ○ 피해를 받은 시설 복구 지연시 보온재를 이용해 소형터널로 2~3중 보온 ○ 눈이 녹은 후 습해가 생기지 않도록 배수로 정비 및 환기 ○ 잦은 눈으로 인한 하우스 내부 과습에 따른 병해충 방제 철저 ○ 가온시설 정전시 섬피, 부직포 등을 이용한 소형터널로 보온 ○ 파이프 및 목재 등 변형이 온 경우 새 자재로 교체

<배수로 정비>	<시설하우스 내부 환기>	<육묘장내 터널+막덮기 보온>

한 파

1. 무가온 시설작물

☞ 무가온 시설작물은 한파지속시 뿌리활력 저하로 양수분 흡수저해 및 생육이 저조하고, 심할시 작물이 고사

<저온으로 수박 생육 불균형>

☞ 개화가 지연되고 낙화도 유발되며 착과율이 떨어져 수량감소와 기형과 발생

2. 노지작물

☞ 노지작물은 지역에 따라 11월부터 가뭄 및 한파로 인하여 겨울배추․무 등 생육이 다소 부진하며, 보리, 마늘․양파 등은 생육정지기로 현재까지 특이사항은 없음

☞ 장기간 한파 지속시 생육부진으로 인한 수량감소, 농산물 수급에도 영향

	한파 대비 농작물 관리요령
○ 폭설 피해시설 조속한 복구로 동해나 저온피해 방지 ○ 피해를 받은 시설 복구 지연시 보온재를 이용해 소형터널로 2~3중 보온 ○ 눈이 녹은 후 습해가 생기지 않도록 배수로 정비 및 환기 ○ 무가온 시설 보온자재 보강, 가온장비 가동, 적정수준 이상의 온도유지 ○ 가온시설 정전시 섬피, 부직포 등을 이용한 소형터널로 보온

3. 과수

☞ 과종별 동해온도 경과시 작물고사, 생육부진 피해 발생

<동해피해로 지제부 갈변>

☞ 특히 복숭아는 배와 사과에 비해 동해에 약하여 안개가 많고 저온이 정체되는 평지, 강가에 소재한 과원, 사질토양 과원에서 동해피해 발생이 많음

< 과종별 동해 한계온도(℃) >

과 종	동해온도	과 종	동해온도	과 종	동해온도
사 과	-30～-35	포 도	-20～-25	유 자	-9
배	-25～-30	단 감	-14	감 귤	-7
복숭아	-15～-20	떫은감	-17	오렌지	-4

※ 동해 피해율 : 6시간 지속되면 20%이상 피해발생

	한파 대비 농작물 관리요령
<동해가 발생되기 쉬운 조건> ○ 하천변 등 지형적으로 냉기가 정체되는 지역 ○ 지하수위가 높거나 배수불량, 조기낙엽 등으로 수세가 약화된 나무 <동해방지 대책> ○ 냉기 유입차단 및 방향조절(방상림, 방풍망 설치) ○ 동해 위험이 있는 지역의 포도는 매몰하여 월동 ○ 신규개원은 과종별로 동해 우려가 없는 안전재배 적지에 재식 ○ 백색 수성페인트를 주간에 도포 및 반사필름, 신문 등으로 피복 ○ 동해를 받은 과원은 봄철에 나무좀 등 해충방제 철저 ○ 동해로 인하여 꽃눈 피해를 받은 과원을 질소시비량 감비 ○ 착과량 확보를 위해 적화 및 적과작업 시기를 늦춤

<주간부 수성페인트 도포>	<주간부 보온단열재 피복>	<피해시 파열부위 벤딩처리>

<참고자료>

기상 경과 및 전망

1	기상경과 (‘10.12.1~’11.1.10, 전국 68지역 평균)

최저기온

❍ 조사기간의 최저기온 평균은 -5.0℃로 평년보다 1.5℃ 낮았음

- 1월 최저기온의 평균은 -8.8℃로 평년보다 4.1℃ 낮았음

* 주요지역 최저기온 : 이천 -14.7℃(평년대비 6.6℃↓), 보은 -14.6(6.2↓), 해남 -5.9(3.7↓)

순 별	12/상	12/중	12/하	1/상	평 균
금 년	-0.9	-4.4	-6.0	-8.8	-5.0
평 년	-1.7	-3.2	-4.5	-4.7	-3.5
편 차	0.8	-1.2	-1.5	-4.1	-1.5

일조시간

❍ 조사기간의 일조시간은 218.3시간으로 평년보다 2.3시간 많았음

- 1월 상순 일조시간은 58.2시간으로 평년보다 8.2시간 많았음

* 군산 59.7시간(평년대비 17.4↑), 서산 47.4(4.5↑), 고흥 65.4(9.4↑), 부여 57.4(1.7↑)

순 별	12/상	12/중	12/하	1/상	평 균
금 년	49.4	50.9	59.9	58.2	218.3
평 년	53.6	53.3	59.0	50.0	216.0
편 차	-4.2	-2.4	0.9	8.2	2.3

강수량

❍ 조사기간의 강수량은 38.5㎜로 평년과 비슷

- 1월 상순 강수량은 4.8㎜로 평년보다 6.3㎜ 적었음

* 최근 적설량(12.30～1.4) : 강진 36㎝, 영암 32, 장성․나주 29, 정읍 28 고창 28, 진안 21, 포항 28

순 별	12/상	12/중	12/하	1/상	평 균
금 년	6.2	15.6	11.9	4.8	38.5
평 년	11.6	7.5	8.8	11.1	39.1
편 차	-5.4	8.1	3.1	-6.3	-0.6

2	기상전망(1~3월)

(기온) 평년(-5~8℃)과 비슷하나 기온변화는 클 것으로 예상

(강수량) 평년(68~286㎜)과 비슷하겠고, 2월에는 평년보다 적겠으나, 1월과 3월에는 기압골의 영향과 지형적인 영향으로 많은 눈이 내리는 곳이 있겠음

【 월별 (‘11.1~3) 기상전망 】

구분	기 온	강 수 량
1월	전반적으로 평년보다 높겠음 * 일시적 큰폭의 기온하강 예상	전반적으로 평년과 비슷 * 서해안지역을 중심으로 폭설 예상
(평균)	평년(-8～7℃)보다 높겠음	평년(15～78㎜)과 비슷하겠음
2월	전반적으로 평년보다 낮음 * 일시적 큰폭의 기온하강 예상	전반적으로 평년보다 적겠음
(평균)	평년(-6～7℃)보다 낮겠음	평년(19～81㎜)보다 적겠음
3월	전반적으로 평년과 비슷 * 일시적 큰폭의 기온하강 예상	전반적으로 평년과 비슷 * 강원영동 산간지방에 폭설 예상
(평균)	평년(-1～10℃)과 비슷	평년(34～127㎜)과 비슷

[ 출처 : 기상청 기상전망(‘10.12) ]