장마·고온 대비 고추 안정 생산 기술

❍ (장마대비 관리기술) 고랑 및 배수로 사전정비, 지주대 보강 등

❍ (고온대비 관리기술) 스프링클러 및 관수시설 설치, 멀칭재배 실시

❍ (주요 병해충) 총채벌레, 담배나방, 역병, 탄저병 예방 및 방제

【장마대비 관리기술】

○ (예상 문제점) 침수에 따른 뿌리활력 저하로 식물체가 시들거나 고사

- 토양과습에 따른 생리장해과 발생이 우려되며 다습 시에는 꽃, 열매 등이 많이 떨어지며, 탄저병 및 역병발생이 우려됨

○ (사전대책) 고랑 및 배수로 사전 정비로 장마기 습해 방지

- 지주설치 및 비닐 끈 등을 이용하여 쓰러짐 방지, 예방 위주의 병해충 방제 실시, 비 오기 전에 수확

○ (사후대책) 침수된 토양은 배수로 정비로 신속히 물 빼기 작업 실시

- 침수 시 역병, 무름병 등이 발생하기 쉬우므로 조기 배수 실시

- 배수 즉시 병해충 긴급 방제 실시, 도복 된 고추는 신속히 일으켜 세우며, 겉흙이 씻겨 내려간 포장은 북주기 실시

- 요소 0.2% 액이나 제4종 복합비료를 5∼7일 간격으로 2∼3회 살포

- 수확한 고추는 건조기 또는 화력건조로 부패 방지

【고온 대비 관리기술】

○ (예상 문제점) 생육이 저하되고 증산작용이 왕성해져서 시들음 증상을 유발

- 기온이 높고 토양의 건조가 심하면 생육이 나빠지게 되어 꽃봉오리나 어린 열매가 떨어지는 현상 발생

- 질소와 칼륨의 시비량이 많은 토양조건에 고온과 건조가 겹치면 석회 흡수가 억제되어 석회결핍과 발생

- 장마 후 강한 햇볕에 의한 일소과 발생

- 강한 햇볕에 의한 뿌리기능 약화로 식물체 시들음증 발생

○ (사전대책) 관수 및 멀칭 재배, 차광 등으로 고온, 건조해 예방

- 시설재배에서는 냉방, 차광, 환기 및 송풍기를 활용하여 시설 내 온도 관리

- 노지에서는 관수(이랑관수, 점적관수, 스프링클러 등) 및 멀칭 재배로 지온 상승이나 건조해를 방지

○ (사후대책) 피해 입은 과실 제거 및 생육부진 시 엽면시비 실시

- 토양 수분을 유지하고 건조하지 않도록 관리

- 지나치게 건조할 때 한 번에 많은 양의 물을 주면 질소와 칼리의 흡수가 급격히 늘어나 석회의 흡수를 저해시키는 결과를 가져오므로 물은 조금씩 자주 주는 편이 좋음

- 피해를 받은 과실은 빨리 따내서 다음 꽃이 잘 착과될 수 있도록 관리

- 염화칼슘 0.3∼0.5%액 및 제4종 복합비료를 7∼10일 간격으로 2∼3회 엽면시비

【주요 병해충 예방과 방제】

○ (총채벌레) 바이러스 이병주는 빨리 제거하며, 적용약제 살포

○ (담배나방) 피해과실은 연부병, 낙과되므로 8월 중순까지 적용약제 살포

○ (역  병) 이병주는 일찍 뽑아내고 적용약제를 관주하여 확산을 막음

○ (탄저병) 예방위주 방제, 병든 과실은 발견즉시 제거 후 적용약제 살포

※ 장마 후 고온기 탄저병과 담배나방 발생이 심하므로 예방 위주방제