( 발표기간 / 2012. 2. 1 ~ 2. 15 )

제3호

「한국농업의 새로운 꿈과 희망! 작지만 강한농업, 강소농」

농작물 재해예방 관리기술 정보

R U R A L   D E V E L O P M E N T   A D M I N I S T R A T I O N

	농촌진흥청
	2012. 1. 31일 발표

농촌진흥청은 2월중 한파, 일조부족 대설 등 농업재해 발생빈도가 높은 재해유형별 영농 실천사항을 알려드리니, 농작물 및 시설물 피해가 경감될 수 있도록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

- 본 정보는 http://www.rda.go.kr에서 보실 수 있습니다 -

☞ 농업기상재해 예측정보
예보	□ 한파 ❍ (전망) 2월 상순 기온은 평년(-4~4℃)보다 낮겠고 강수량은 평년(3~14mm)과 비슷하겠음. 2월 중순 경에는 기온 변동폭이 크겠고 기온은 평년(-2~5℃)과 비슷하겠음 ❍ (대책) 배수구 정비, 볏짚․왕겨 피복, 정전대비 양초, 알코올 등 응급대책용 확보 □ 일조부족 ❍ (전망) 일조량 부족이 장기간 지속 시 시설작물 등에 생육부진, 병해충 증가 등의 피해가 우려되므로 철저한 관리대책 필요 ❍ (대책) 시설하우스 보온․환기 철저, 반사판 설치, 병해충 방제 등
주의 보	□ 대설 ❍ (전망) 2월 상순경 서해안 지방에 눈이 내릴 때가 있겠음. 2월 중순 경에는 기온 변동폭이 크겠고 남부지방을 중심으로 많은 비 또는 눈 예상 ❍ (대책) 하우스 주변 배수로 정비, 보강지주 설치, 붕괴 우려 시 비닐찢기 등

“겨울철 농업재해, 알고 대처하면 피해를 줄일 수 있습니다!”

한  파

발생현황 및 전망

(2011년) 전국의 2월 평균기온은 2.1℃, 평균 최고기온은 8.1℃, 평균 최저기온은 -3.0℃로 평년보다 각각 0.7℃, 1.1℃, 0.5℃가 높았음.

< 전국 2월 기후특성(1973-2011년) >

(2012년) 추운 날이 많겠고 기온변화가 크겠음

- (2월 상순) 대륙고기압의 영향을 주로 받아 기온은 평년(-4~4℃)보다 낮겠고 강수량은 평년(3~14mm)과 비슷하겠음

- (2월 중순) 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온의 변동폭이 크겠으며 기온은 평년(-2~5℃)과 비슷하겠음

< 평균기온(1월) >	< 평균기온(2월) >

한파 대비

(맥류) 땅이 얼기 전 배수구 정비로 습해 피해 감소

(마늘) 마늘은 파종 후 토양이 건조하지 않도록 물주기를 실시하며, 특히 겨울동안 땅이 건조해지기 쉽고 또한 얼기 때문에 반드시 짚이나 퇴비, 건초, 왕겨 등으로 덮어주어 월동율을 높여 줌

(시금치) 배수구 정비로 습해 피해 감소, 습해 시 생육부진포장은 엽면시비를 하여 생육을 촉진하되, 지나친 웃거름으로 웃자라지 않도록 관리

(시설작물) 온풍난방기는 미리 점검해서 기온 급강하 시 고장으로 인한 저온피해가 발생되지 않도록 관리

* 난방이 곤란할 때 촛불을 켜주면 하우스 내 온도가 3～4℃정도 상승효과

(축산) 축사내 적정온도 유지를 위한 단열시설, 적정 사육밀도 유지, 미지근한 물을 많이 급여하고, 양질의 사료와 농후사료를 적당히 먹여 저온에도 영향을 받지 않게 함

< 기상특보 발표기준, 기상청 >

한 파 주 의 보	한 파 경 보
10월～4월 사이의 기간에 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때	10월～4월사이의 기간에 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때

	동해관련 농촌진흥청 보도자료(2012.1.20)
복숭아나무 동해 주의하세요! - 낮은 지대, 댐 지형은 특히 동해에 더 위험해 - 복숭아 휴면기(1월 중순까지)는 기온이 -15～-20℃ 이하로 내려가야 동해가 발생되지만 휴면기 이후는 시일이 경과할수록 동해에 대한 내한성이 약해지므로 1월 중순 이후부터는 각별한 관찰과 주의가 필요하다. 올해 1～3월 기상은 평년과 비슷할 것으로 전망되지만 작년 겨울 한파로 인한 스트레스와 늦가을까지 높은 기온으로 복숭아나무의 수세가 약해져 돌발적인 기온 하강이 있을 경우 동해가 우려된다. 특히 복숭아 주요 재배지역인 강원, 경기, 충북은 기온변화가 심한 내륙이며, 지대가 낮거나 도로건설 등으로 지형이 댐과 같이 막혀 있어 동해 위험이 더욱 크다. 이에 농촌진흥청 과수과에서는 복숭아 재배농가에서 올 겨울 동해로 인한 피해가 없도록 동해 예방책과 피해 시 대책을 제시했다. 먼저 동해예방 차원에서 지면에 접한 원줄기의 지면에서 1m 정도는 매년 수성페인트(물과 1:1희석)를 발라주거나 짚 등으로 감싸준다. 한파가 지난 후에는 지면 근처 원줄기의 수피(樹皮) 상태를 관찰하고 수피 안쪽이 갈변～흑변하면 수피가 들뜨지 않게 탄력성이 높은 고무밴드 등을 이용해 피해 부위는 즉시 묶어준다. 이는 원줄기의 균열확대를 방지하고 상처 부위가 쉽게 아물도록 하기 위한 방법으로 고무밴드는 새가지가 생장하기 시작하는 5월 상?중순경에 풀어주면 된다. 피해 우려지역에서는 가지치기 등의 작업을 2월 말 이후로 늦추고 결과지 확보에 주력하되 일단 피해를 받은 나무는 과실 착과량을 줄이고 비교적 가지를 많이 잘라내 수세회복에 주력해야 한다. 동해에 의해 약화된 복숭아나무의 원줄기 또는 굵은 가지 하단부에는 나무좀이 가해할 수 있으므로 침투이행성이 높은 유기인제 살충제(농약사용지침 참조)를 희석해 굵은 줄기의 껍질에 살포해야 한다. 약액은 잎이나 꽃, 새가지에 묻지 않도록 주의한다. 농촌진흥청 과수과 윤익구 박사는 “복숭아나무는 강한 추위에 약하고, 갑작스런 기온변화에 동해 위험이 높기 때문에 농가에서는 동해 예방책을 미리 익혀서 피해를 입지 않도록 해야 한다. 또한 피해를 받았다하더라도 즉시 충실한 사후조치를 통해 큰 피해로 이어지지 않도록 해야 한다”고 전했다. 2012-01-20 [문의] 농촌진흥청 과수과장 황해성, 과수과 윤익구 031-240-3684

	동해관련 농촌진흥청 보도자료(2012.1.30)
화재예방과 폭설대비 축사관리 - 적정 전기용량 준수, 적설하중 고려한 축사설비 중요 - 농촌진흥청(청장 박현출)은 새해 들어 잦은 기습 한파와 산간지역 등에 많은 눈이 예상된다는 기상청 기상전망에 따라 폭설로 축사와 가축의 피해를 최소화하고 생산성을 높일 수 있도록 가축과 축사관리 요령 등 농가에서 시급히 지켜야 할 사안을 긴급 당부했다. <축사 화재 예방> 한파와 동시에 폭설도 자주 내리는 시점에 크고 작은 화재가 축사에서 간간히 발생해 농가의 재산피해를 가져오고 있어 겨울철 축사 난방과 관련한 축산농가의 세심한 주의가 요구되고 있다. 현재까지 화재가 발생하는 축종을 살펴보면 양돈장 70%, 양계장 20%, 기타 10% 순으로 발생했는데 특히 화재 발생시간은 저녁부터 다음날 새벽사이가 60% 이상으로 발화 원인은 대부분 전열기구 과열에 의한 것으로 보도되고 있다. 축사내부가 어느 정도 환기가 되는 개방된 축사보다는 밀폐된 축사에서 화재가 자주 발생하게 된다. 특히 지붕의 단열이 부족한 돈사나 계사는 사육환경 온도를 유지하기 위해 밀폐한 축사라도 반드시 환기시설을 점검하고 축사 내 높은 습도와 먼지를 축사 외부로 배출해 누전의 원인을 차단해줘야 한다. 따라서 기계적 환기시설은 반드시 최소 환기라도 가동해야 한다. 화재가 발생하는 주요원인은 농장에 설치된 전선에 비해 전기용량을 초과해 사용하는 경우와 노후화된 전선을 사용할 경우이므로 농장의 전기에 대한 점검은 아래와 같이 반드시 해야 한다. 첫째, 전기설비 점검과 개?보수는 전문업체에 의뢰하고 노후화된 개폐기 차단기는 즉시 교체하며 차단기는 주 1회 이상 점검한다. 둘째, 전선 등 배선은 방수용 전선을 사용하고 피복이 벗겨질 우려가 있는 노후 전선은 즉시 교체하며 쥐 등에 의해 피해를 받을 우려가 있는 전선은 배관 공사를 실시한다. 셋째, 사용하는 보온등과 온풍기 등 전열기구와 전선의 안전점검과 관리를 철저하게 하며 옥내배선이나 배선기구의 용량을 무시한 채 한 개의 콘센트에 많은 배선(문어발식)을 연결하지 않는다. 화재가 발생됐을 경우에 대비해서 초기에 진화할 수 있는 소화기나 고압세척기 등을 주변에 배치하는 것도 좋은 방법이다. 화재는 무엇보다도 농장에 설치된 전기안전 용량을 초과해 사용하는 경우 발생하게 되므로 반드시 적정 용량에 맞는 전열기구를 사용할 것을 당부한다. <폭설에 따른 축사관리> 축사관리로는 축사가 폭설피해를 입었을 땐 파손된 축사를 긴급히 복구하고 축사지붕에 과도한 눈이 쌓여있지 않도록 쓸어내리거나 축사가 밀폐된 돈사나 계사는 축사 안의 온도를 높여 축사 위의 눈이 빨리 녹도록 해야 한다. 특히 축사가 개방된 우사는 폭설 이후 축사바닥 온도 관리를 위해 볏짚, 톱밥, 왕겨 등을 준비해 기온이 갑자기 떨어질 경우 깔아주고 축사 옆 배수로를 깊게 설치해 눈 녹은 물로 인해 습해가 발생하지 않도록 해야 한다. 외부환경이 갑자기 바뀌거나 기온이 갑자기 떨어지면 가축의 생산활동과 유지에 좋지 않으므로 사료는 평소급여량보다 10% 정도 늘려 급여해야 한다. 개방된 축사(우사)의 경우 가축의 피부에 묻은 눈, 비가 체온이 떨어뜨릴 수 있기 때문에 가능한 빨리 제거해주고, 직접적인 눈에 의한 피해를 줄여줄 수 있는 지붕과 바람에 의한 피해를 줄여 주는 차단벽을 설치해준다. 축사 내로 들어오는 샛바람은 가축의 질병발생의 주요원인이 되므로 철저히 차단해야 한다. 특히 최근에 분만한 새끼들은 보온 환경관리를 잘 해주고 소독을 철저히 한다. 날씨가 좋은 날을 골라 예방백신을 접종하고 특정질병(호흡기·소화기질병)을 예방하기 위해 적절한 시기에 효과가 있는 항생제를 투약해야 한다. 농촌진흥청은 피해 축사 복구를 위한 축사 설계의 기본 원칙으로 규모화가 가능하도록 기본 사육단위를 설정하고 노동력 절감을 위한 기계와 시설을 수용할 수 있도록 하는 것과 동시에 시설자체하중과 적재하중, 적설하중 등을 고려해 자연재해에 충분히 견딜 수 있는 구조를 갖춰야 한다고 강조했다. 2012-01-30 [문의] 농촌진흥청 축산환경과장 유용희, 축산환경과 송준익 031-290-1713

일조부족

발생현황 및 전망

(현황) 2011년 일조시간은 2043.7hr으로 평년(2228.1)보다 184.4hr 적었음(평년대비 91.7%)

< ‘11. 2월중 일조시간 >

- (상순) 55.0hr으로 평년(60.9)보다 5.9hr 적었음(평년대비 90.3%)

- (중순) 59.4hr으로 평년(61.2)보다 1.8hr 적었음(평년대비 97.1%)

- (하순) 49.1hr으로 평년(48.1)보다 1.0hr 많았음(평년대비 102%)

(전망) 2012년 봄철은 지역에 따라 많은 눈 또는 비가 예상됨에 따라 장기간 일조량 부족이 지속될 경우 생육부진, 병해충 발생 증가 등의 피해가 발생하므로, 시설작물에 대한 철저한 관리 대책 필요

일조부족 시 피해양상

(딸기) 양분흡수 저하로 생육부진, 개화․수정불량으로 기형과 발생

(토마토) 생육이 저조하고 잎이 얇고 줄기가 가늘어짐, 병해충 발생 증가

(수박) 착과 및 과실비대 불량, 기형과 증가, 병해충 증가, 수량감소 등

(참외) 정식 후에도 활착불량으로 생육지연, 착과불량, 기형과 발생 증가 등

◈ 2010년 2～4월 사이 일조량 부족으로 시설작물에 큰 피해 발생

∘ 피해지역 : 중부이남 무가온 시설재배 과채류 주산단지

∘ 피해면적 : 14,105ha(수박>참외>딸기>오이>풋고추>토마토 등)

	< 연대별 장기변화 경향 >
∘ 2000년대 전국 연 평균 일조시간은 1970년대에 비해 180시간이 감소하였고, 서울의 경우도 1920년대에 비해 589시간 감소하여 감소하는 추세임

일조부족 대비 농작물 관리요령

사전대책

❍ 수광조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

* 바닥 및 측면에 반사필름 설치하여 광 이용 효율 증대

❍ 시설하우스 환기, 반사판 설치, LED 전조재배

❍ 과채류 및 화훼류는 12℃이상, 상추 등 엽채류는 8℃ 이상 유지하며, 온풍 난방기를 가동하거나 보온자재 피복 적정온도 유지

❍ 보온자재는 해가 뜨는 즉시 걷고 해가 지기전 피복(피복후 온풍기 가동)

< 생육 저온한계온도 >

(단위 : ℃)

작 물	토마토	수박	참외	멜론	딸기
온 도	5	10	8	15	3

피해우려 및 발생시

❍ 방화벌 이용 인공수분, 착과제 처리로 착과율 향상

❍ 병 발생이 심한 경우에는 노화엽을 제거하여 병발생원을 제거

❍ 시설 내가 과습시 수화제 대신 훈연제로 병해충 방제

❍ 이병된 잎이나 과실은 조기에 제거하여 철저한 방제 실시

❍ 회복 가능 포장은 2~3일간 차광후 서서히 햇빛을 받도록 관리

❍ 생육부진 포장 요소 0.2%액이나 제4종복비 등을 엽면살포

<보온커튼 설치>	<온풍 난방기 가동>	<LED 전조재배>

	회복이 불가능할 경우
❍ 착과 및 과실비대가 극히 불량하여 회복이 어려운 포장은 조기에 재정식 ❍ 재정식하기 전 재배포장 청결로 다음 작물 병해 감염 방지

대 설

발생현황 및 전망

(현황) 최근 10년(′00 ~′09년)간 발생한 대설피해를 보면 2월에는 6회 발생하여 1,397억원의 재산피해가 발생

최근 5년(‘06∼’10년)간 호우 등 기상특보 발표현황 분석결과, 대설특보는 12월에 이어 1월에 두 번째로 많이 발표되었음

* 최근 10년간 1월 자연재해 발생현황을 보면, ‘10년 1월 폭풍설로 폭풍을 동반한 많은 눈으로 4명의 인명과 6,590억원의 재산피해 발생하였음.

(전망) 기상청 전망에 의하면 1월 중․하순경 기압골의 영향으로 서해안과 내륙산간에 많은 눈이 예상됨에 따라 농작물 및 시설물에 대한 철저한 관리대책 필요

농작물․시설물 관리요령(1)

시설원예용 비닐하우스

1

▶ 하우스 밴드(끈)를 팽팽하게 당겨두기

◊ 하우스 밴드(끈)가 느슨해져 있으면 지붕면의 외피복 비닐이 아래로 처져 눈이 미끄러져 내려오지 않게 되므로 팽팽하게 당겨두어야 합니다.

하우스 밴드 당겨둠(왼쪽:끈, 오른쪽:비닐)

▶ 보온덮개․차광망을 걷어 두거나 비닐 덧씌우기

◊ 섬피 등 보온덮개는 눈이 미끄러져 내리는 걸 방해하므로 걷어두어야 합니다.

* 보온덮개에 눈이 녹을 경우 물기를 머금게 되어 폭설에 매우 취약해짐

◊ 차광망을 설치한 경우에도 눈이 흘러내리지 않게 되므로 걷어두거나 비닐을 덧씌워주도록 해야 합니다.

보온덮개 말아 올림	차광망 위에 비닐 덧씌움

▶ 보강지주(보조지지대) 설치

◊ 보강지주는 적설하중을 견딜 수 있도록 2.5～4m 간격으로 설치하되 바닥에  지지판을 부착해야 지반 침하를 방지하여 제 기능을 할 수 있습니다.

* 평상 시 보조지지대를 지붕도리에 매달아둘 경우에는 안전을 위해 지붕도리에서 이탈되지 않도록 견고하게 고정

보강지주 설치(왼쪽 : 대설 시, 오른쪽 : 평상 시)            바닥지지판

▶ 단동하우스 지붕위와 하우스 동간에 쌓인 눈 수시 제거

◊ 폭설 시 넉가래 등으로 수시로 하우스 위에 쌓인 눈을 쓸어내려 주세요.

◊ 하우스 동간에도 눈이 쉽게 쌓여 지붕위 제설작업이 어려워지고, 하우스 측벽이 무너질 수 있으므로 수시로 제설작업을 해주어야 합니다.

넉가래                         동간에 쌓인 눈과 하우스 측벽 피해

▶ 연동하우스 곡부 눈 제거

◊ 연동하우스 곡부에 눈이 쌓이면 잘 흘러내리지 않습니다. 눈이 녹는 속도보다 쌓이는 양이 더 많아질 때에는 연동 곡부에 올라가 제설작업을 해주어야 합니다. * 곡부 위 제설작업 시 낙상의 우려가 크므로 안전에 세심한 유의 필요 연동하우스 눈 피해 ▶

▶ 난방기 가동

◊ 가온하우스에서는 커튼과 이중비닐을 열고 난방기를 최대한 가동시켜 지붕면에 쌓인 눈이 녹아내릴 수 있도록 해줍니다.

◊ 수막하우스는 눈이 녹아내릴 수 있도록 가능한 많은 양의 지하수를 살수해 주세요.

난방기 가동	보조열원을 이용한 응급 난방

▶ 작물재배하지 않는 하우스 외피복 비닐 찢기와 천창 개방

◊ 폭설예보가 있을 경우 작물을 재배하지 않는 하우스는 피복재를 사전에 제거해 두어야 눈 피해를 방지할 수 있습니다.

◊ 연동 곡부에 눈이 쌓이지 않도록 천창개폐기를 완전 개방해 놓으세요.

* 지붕에 많은 눈이 쌓인 상태에서는 개폐기가 열리지 않을 수 있으므로 눈이 내리기 전에 개폐기 점검 및 개방

* 천창개방 시 내부커튼과 이중비닐도 한쪽에 완전히 걷어두어야 함

◊ 하우스에 눈이 쌓여 붕괴가 우려될 때에는 즉시 피복재 찢기를 해주고,  작업 중 안전에 유의해야 합니다.

* 하우스가 변형되면서 붕괴될 조짐이 있는 경우 하우스에 절대 접근해서는 안 됨

비닐 찢기                    비닐제거                     천창개방

간이축사(육계사, 우사, 돈사)

2

▶ 눈이 잘 흘러내리도록 차광망이나 보온덮개 위에 비닐을 씌워둠

▶ 노후한 시설은 보강지주 설치

◊ 파이프가 부식된 경우에는 기둥과 기둥 사이 보조기둥을 추가 설치해 주세요.

▶ 보강지주 사이에 보조파이프 덧댐

◊ 보온덮개나 차광망이 씌워져 있는 시설에서는 일반 비닐하우스에서보다 보강지주를 더 좁은 간격으로 설치해 주도록 합니다.

보강지주 설치(간이육계사)                     간이우사 피해

간이버섯재배사

3

▶ 보온덮개 위 비닐 씌움

◊ 보온덮개가 씌워져 있는 경우에는 눈이 흘러내리지 않게 되고, 녹은 물이 보온재에 스며들어 하중을 증가시키게 되므로 외부에 비닐을 덧씌워 주세요.

▶ 재배베드 기둥의 지붕 연결

◊ 보강지주 역할을 하도록 재배베드 기둥 파이프를 지붕까지 연장 설치하면 하우스 안전성이 크게 높아집니다.

간이버섯재배사(왼쪽 : 시설외부, 오른쪽 : 시설내부 모습)

농작물․시설물 관리요령(2)

시설작물(과채류, 엽채류 등)

❍ 복구가 불가능한 경우 보온재를 이용해 소형터널로 2~3중 보온

❍ 언 피해를 경미하게 받아 회복이 가능한 포장은 햇빛을 2~3일간 가려 주었다가 서서히 햇빛을 받도록 관리.

❍ 저온장해로 인하여 생육이 부진한 포장은 요소 0.2%액이나 제4종복비 등을 엽면살포하여 생육을 촉진시킴.

❍ 정전으로 가온시설의 작동이 불가능한 경우 섬피, 부직포 등을 이용하여 소형터널을 설치 후 피복하여 생육최저온도 이하로 떨어지지 않도록 관리

❍ 피해가 심하여 회복이 불가능하다고 판단되면 재파종 또는 육묘 후 정식.

❍ 보온용 커튼이나 보온덮개는 해가 뜨는 즉시 걷고 온풍난방기를 가동하여 햇빛을 많이 받도록 하고, 오후에는 해가 지기 전에 피복재를 덮어서 보온력을 높이도록 관리.

❍ 촉성재배를 하는 하우스나 육묘상은 한낮에는 환기를 실시하여 온도를 알맞게 해주고, 밤에는 섬피․커튼․이중 터널 등으로 보온을 실시하여 열매채소는 12℃, 잎채소는 8℃이상 유지되도록 관리.

❍ 웃거름을 줄 때는 가스 발생이 많은 요소보다는 유안을 사용하도록 하고, 비료를 준 다음에는 비료가 보이지 않도록 흙으로 덮어 줌.

❍ 가능한 점적관수 시설을 이용하여 물과 비료를 동시에 주는 것이 효율적이며, 물은 오전에 주도록 하고 하우스 내부가 과습하지 않도록 관리

[작물별 생육적온과 한계온도]

작 물	낮 기 온		밤 기 온		지 온
	고온한계	적 온	저온한계	적 온	최고한계	적 온	최저한계
토마토	35℃	25~20	5	13~8	25	18~15	13
가 지	35	28~23	10	18~13	25	20~18	13
피망(고추)	35	30~25	12	20~15	25	20~18	13
오 이	35	28~23	8	15~10	25	20~18	13
수 박	35	28~23	10	18~13	25	20~18	13
참 외	35	25~20	8	15~10	25	18~15	13
멜 론	35	30~25	15	13~18	25	20~18	13
호 박	35	25~20	8	15~10	25	18~15	13
딸 기	30	23~18	3	10~5	25	18~15	13

참 고 1		농업지대별 기상경과 특징

2011-2012.1중순

2012. 1. 25(수요일)	농촌진흥청 국립농업과학원 심 교 문
2011-2012년 겨울철 기상 (2011.12.1~2012.1.20) ❍ 기온은 0.4℃로, 평년(0.8)보다 0.4℃ 낮았음 ❍ 강수량은 33.1㎜로, 평년(51.3)보다 18.2㎜ 적었음(평년대비 64.5%) - 강수일수는 15.8일로, 평년(16.2)보다 0.4일 적었음 ❍ 일조시간은 257.5hr으로, 평년(269.6)보다 12.1hr 적었음(평년대비 95.5%) 2012년 1월 중순 기상(2012.1.11~2012.1.20) ❍ 기온은 1.1℃로 평년(-0.7)보다 1.8℃ 높았음 - 모든 지대에서 평년보다 0.7～2.7℃ 높았음 - 특히, 소백산간(충주, 보은 등)지대는 -1.1℃로 평년(-3.8)보다 2.7℃ 높았음 * 최고기온은 5.8℃로 평년(4.5)보다 1.3℃ 높았고, 최저기온은 -3.1℃로 평년(-5.2)보다 2.1℃ 높았음 ❍ 강수량은 9.4㎜로 평년(12.2)보다 2.8㎜ 적었음(평년대비 77.0%) - 대부분 지대에서 평년보다 2.9～16.2㎜ 적었으나, 남부해안(부산, 남해 등), 동해안북부(속초, 강릉 등), 동해안중부(울진, 영덕 등), 동해안남부(포항, 울산 등)지대는 평년보다 0.9～55.9㎜ 많았음(평년대비 107.0～502.2%) * 강수일수는 3.9일로 평년(3.2)보다 0.7일 많았음 ❍ 일조시간은 39.2hr으로 평년(52.3)보다 13.1hr 적었음(평년대비 75.0%) - 모든 지대에서 평년보다 3.0～21.4hr 적었는데, 특히 영남내륙(진주, 밀양 등)지대는 37.1hr으로 평년(58.5)보다 21.4hr 적었음(평년대비 63.4%) 2012년 주간 예보(2012.1.25 06:00, 기상청) ❍ 주간 예보(2012.1.27∼2012.2.1) - 기온은 평년과 비슷하겠으나, 중반부터는 낮겠음 - 강수량은 평년(0～3㎜)과 비슷하거나 많겠으나, 경상도는 적겠음

1	기상 경과 (’11.12.1～‘12.1.20)

기온

❍ 조사기간의 평균기온은 0.4℃로, 평년(0.8)보다 0.4℃ 낮았음

- ’12년 1월 중순의 평균기온은 1.1℃로, 평년(-0.7)보다 1.8℃ 높았음

- ’12년 1월 중순의 최고기온은 5.8℃로, 평년(4.5)보다 1.3℃ 높았음

- ’12년 1월 중순의 최저기온은 -3.1℃로, 평년(-5.2)보다 2.1℃ 높았음

<평균기온>

기 간	12월				1월		평 균 (‘11.12.1~’12.1.20)
	상순	중순	하순	평균	상순	중순
‘11-’12년	4.1	0.7	-1.8	1.0	-1.9	1.1	0.4
평 년	3.2	1.6	0.6	1.8	-0.5	-0.7	0.8
편 차	0.9	-0.9	-2.4	-0.8	-1.4	1.8	-0.4

<최고기온>

기 간	12월				1월		평 균 (‘11.12.1~’12.1.20)
	상순	중순	하순	평균	상순	중순
‘11-’12년	7.8	5.9	3.4	5.7	3.3	5.8	5.2
평 년	8.8	6.9	6.1	7.3	4.8	4.5	6.2
편 차	-1.0	-1.0	-2.7	-1.6	-1.5	1.3	-1.0

<최저기온>

기 간	12월				1월		평 균 (‘11.12.1~’12.1.20)
	상순	중순	하순	평균	상순	중순
‘11-’12년	0.8	-4.0	-6.6	-3.3	-6.3	-3.1	-3.9
평 년	-1.5	-3.0	-4.0	-2.8	-5.0	-5.2	-3.7
편 차	2.3	-1.0	-2.6	-0.5	-1.3	2.1	-0.2

강수량

❍ 조사기간의 총 강수량은 33.1㎜로, 평년(51.3)보다 18.2㎜ 적었음

- ’12년 1월 중순의 강수량은 9.4㎜로, 평년(12.2)보다 2.8㎜ 적었음

기 간	12월				1월		합 계 (‘11.12.1~’12.1.20)
	상순	중순	하순	합계	상순	중순
‘11-’12년	17.5	0.8	2.5	20.8	2.9	9.4	33.1
평 년	13.4	7.6	7.5	28.5	10.6	12.2	51.3
편 차	4.1	-6.8	-5.0	-7.7	-7.7	-2.8	-18.2

강수일수

❍ 조사기간의 총 강수일수는 15.8일로, 평년(16.2)보다 0.4일 적었음

- ’12년 1월 중순의 강수일수는 3.9일로, 평년(3.2)보다 0.7일 많았음

기 간	12월				1월		합 계 (‘11.12.1~’12.1.20)
	상순	중순	하순	합계	상순	중순
‘11-’12년	4.7	1.5	3.1	9.3	2.6	3.9	15.8
평 년	3.3	3.1	3.4	9.8	3.2	3.2	16.2
편 차	1.4	-1.6	-0.3	-0.5	-0.6	0.7	-0.4

일조시간

❍ 조사기간의 총 일조시간은 257.5hr으로, 평년(269.6)보다 12.1hr 적었음

- '12년 1월 중순의 일조시간은 39.2hr으로, 평년(52.3)보다 13.1hr 적었음

기 간	12월				1월		합 계 (‘11.12.1~’12.1.20)
	상순	중순	하순	합계	상순	중순
‘11-’12년	31.2	60.0	71.1	162.3	56.0	39.2	257.5
평 년	53.1	53.0	58.7	164.8	52.5	52.3	269.6
편 차	-21.9	7.0	12.4	-2.5	3.5	-13.1	-12.1

2	농업지대별 ’12년 1월 중순의 기상특징

농업지대	지역	’12년 1월 중순 기상의 평년편차 및 평년대비
		평균기온	최고기온	최저기온	강수량		일조시간
		편차(℃)	편차(℃)	편차(℃)	편차(㎜)	대비(%)	편차(hr)	대비(%)
태백고냉	대관령	2.4	1.4	2.9	-4.7	81.5	-16.4	73.5
태백준고냉	인제,홍천,제천	2.3	2.5	2.3	-6.8	11.7	-4.6	90.9
소백산간	충주,보은	2.7	2.4	3.0	-5.7	32.9	-12.4	77.1
노령소백산간	임실	0.7	1.6	0.1	-13.3	7.6	-19.7	61.1
영남내륙산간	추풍령,영주,문경	2.3	1.9	2.3	-2.9	65.1	-19.7	65.9
중북부내륙	춘천,양평	1.9	2.7	1.2	-7.9	1.3	-3.8	92.7
중부내륙	원주,이천	2.1	2.5	1.5	-6.3	22.2	-3.0	94.2
소백서부내륙	청주,대전,금산	1.9	1.6	2.0	-6.5	39.3	-11.0	78.6
노령동서내륙	정읍,남원,거창,산청	1.6	0.6	1.9	-5.8	50.0	-17.5	66.5
호남내륙	광주,순천,장흥	2.1	1.6	2.2	-10.2	15.7	-13.6	71.8
영남분지	대구,의성,구미,영천	2.4	1.3	2.9	-2.9	64.6	-18.9	65.6
영남내륙	진주,합천,밀양	2.1	0.7	2.7	-3.0	68.8	-21.4	63.4
중서부평야	서울,인천,수원,서산,강화,천안,보령	2.0	2.1	1.8	-6.2	20.5	-1.9	96.4
차령남부평야	군산,전주,부여,부안	1.4	1.4	1.5	-8.1	29.6	-11.9	76.5
남서해안	목포,완도,해남,고흥	1.1	1.2	1.1	-8.2	30.5	-16.1	66.5
남부해안	부산,통영,여수,거제,남해	1.4	0.2	2.3	0.9	107.0	-20.1	65.0
동해안북부	속초,강릉	1.4	0.6	2.1	4.2	120.7	-17.0	70.6
동해안중부	울진,영덕	2.0	0.6	2.7	23.5	227.0	-17.5	72.5
동해안남부	포항,울산	2.1	0.4	3.0	55.9	502.2	-18.0	68.7
제주	제주,성산,서귀포	1.3	0.7	1.7	-16.2	35.7	-10.8	68.0
평 균		1.8	1.3	2.1	-2.8	77.0	-13.1	75.0

3	연도별 강수량

❍ ‘11년 12월부터 ‘12년 1월 중순까지의 강수량의 합은 33.1㎜로, 평년(51.3)보다 18.2㎜ 적었음(평년대비 64.5%)

- ’12년 1월 중순의 강수량의 합은 9.4㎜로, 평년(12.2)보다 2.8㎜ 적었음(평년대비 77.0%)

년도	12월				1월		분석기간
	상순	중순	하순	합계	상순	중순	‘11.12.1~’12.1.20		1.11~1.20
							합계 (㎜)	대비 (%)	합계 (㎜)	대비 (%)
2011	17.5	0.8	2.5	20.8	2.9	9.4	33.1	64.5	9.4	77.0
2010	6.4	15.8	12.7	34.9	9.4	13.5	57.8	112.7	13.5	110.7
2009	20.8	8.5	3.0	32.3	2.5	6.8	41.6	81.1	6.8	55.7
2008	7.3	5.0	6.9	19.2	1.1	29.9	50.2	97.9	29.9	245.1
2007	10.3	4.8	19.8	34.9	7.2	1.9	44.0	85.8	1.9	15.6
2006	17.1	7.4	1.5	26.0	0.6	21.7	48.3	94.2	21.7	177.9
2005	10.1	6.5	5.5	22.1	1.1	4.9	28.1	54.8	4.9	40.2
2004	24.9	3.3	3.4	31.6	1.6	11.5	44.7	87.1	11.5	94.3
2003	11.7	5.3	1.2	18.2	5.0	3.5	26.7	52.0	3.5	28.7
2002	31.4	11.3	8.5	51.2	4.5	45.7	101.4	197.7	45.7	374.6
2001	18.3	9.0	7.2	34.5	34.4	14.8	83.7	163.2	14.8	121.3
10년 평균*	15.8	7.7	7.0	30.5	6.7	15.4	52.7	102.6	15.4	126.2
평년**	13.4	7.6	7.5	28.5	10.6	12.2	51.3	100.0	12.2	100.0

* 10년 평균 : 최근 10년(2001～2010년)의 강수량 평균

** 평년 : 30년(1981～2010년)의 강수량 평균

*** 대비 : 평년의 강수량대비 연도별 강수량

4	연도별 일조시간

❍ ’11년 12월부터 ’12년 1월 중순까지의 일조시간의 합은 257.5hr으로, 평년(269.6)보다 12.1hr 적었음 (평년대비 95.5%)

- ’12년 1월 중순의 일조시간의 합은 39.2hr으로, 평년(52.3)보다 13.1hr 많았음(평년대비 75.0%)

년도	12월				1월		분석기간
	상순	중순	하순	합계	상순	중순	‘11.12.1~’12.1.10		1.1~1.10
							합계 (hr)	대비 (%)	합계 (hr)	대비 (%)
2011	31.2	60.0	71.1	162.3	56.0	39.2	257.5	95.5	39.2	75.0
2010	49.3	51.5	59.7	160.5	47.4	55.2	263.1	97.6	55.2	105.5
2009	41.2	51.0	56.0	148.2	63.7	56.6	268.5	99.6	56.6	108.2
2008	52.3	53.9	54.8	161.0	56.0	37.8	254.8	94.5	37.8	72.3
2007	46.0	45.3	35.7	127.0	43.1	59.2	229.3	85.1	59.2	113.2
2006	43.1	43.3	68.2	154.6	54.4	28.7	237.7	88.2	28.7	54.9
2005	56.3	63.3	59.1	178.7	66.3	62.7	307.7	114.1	62.7	119.9
2004	59.1	56.3	60.2	175.6	61.0	46.0	282.6	104.8	46.0	88.0
2003	52.9	56.0	63.5	172.4	57.3	57.4	287.1	106.5	57.4	109.8
2002	38.3	54.1	55.2	147.6	64.5	27.5	239.6	88.9	27.5	52.6
2001	54.1	59.2	64.0	177.3	50.1	55.3	282.7	104.9	55.3	105.7
10년 평균*	49.3	53.4	57.6	160.3	56.4	48.6	265.3	98.4	48.6	92.9
평년**	53.1	53.0	58.7	164.8	52.5	52.3	269.6	100.0	52.3	100.0

* 10년 평균 : 최근 10년(2001～2010년)의 일조시간 평균

** 평년 : 30년(1981～2010년)의 일조시간 평균

*** 대비 : 평년의 일조시간대비 연도별 일조시간